**山东岱岳制盐有限公司**

**分装车间散湿盐库大门改造项目施工招标公告**

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司分装车间散湿盐库大门改造项目公开进行招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

1. 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司分装车间散湿盐库大门改造项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司分装车间散湿盐库。

3、项目施工内容：

3.1 分装车间散湿盐库大门拆除、更换及安装，共计12个，为交钥匙工程；

3.2 散湿盐库大门拆除更换的共计有12个，其中规格6.2\*4.4m大门共10个，4.2\*4.4m大门共2个；

3.3 需先将12个大门拆除并转移至制定位置：

3.4 新装大门用材及制作方案如下：

3.4.1新装大门门框采用316L不锈钢矩管制作，规格60\*40\*2mm；

3.4.2门板采用防腐木制作，厚度要求11mm，具体其它规格根据现场情况确定；

3.4.3骨架支撑采用316L不锈钢角钢制作，规格30\*30\*3mm，一扇大门内外2侧分别加装3条横向支撑及连接横向支撑的2条斜撑，共计需加装10条支撑；

3.4.4 大门开合采用上滑轨道推拉形式，上滑轨道材质要求使用304不锈钢；

3.5施工所需的所有材料均由投标方负责；

4、施工费用包含所有材料、人工、吊车、机械、运输、安全施工、保养、税费、保险、第三方验收及审计、检测等一切费用；

5、付款方式：

本工程无预付款,施工完成经第三方审计单位验收合格并出具审计报告后付至审计金额的90%,同时开具全额增值税专用发票。余款10%作为质保金,质保期1年，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清。

二、**施工技术要求：**

1、建议投标方踏勘现场后再进行报价；

2、所有外购材料需由甲方同意后方可使用，不锈钢矩管及角钢必须带钢号及相关合格证、检测报告等证明材料并交由甲方存档；

3、施工完毕后上滑轨道需加注充足的润滑油进行保养。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格；

2、有相关施工经验；

3、在人员、设备、资金等方面具有与本项目相适应的施工能力。

四、投标所需文件：

投标需要提供报价单、公司营业执照复印件、特殊工种（特种作业及特种设备作业）人员上岗证复印件、资质文件、2个以上最近2年业绩合同，以上文件, 加盖公章；

五、 投标时间：2022年11月14日上午8:00至11月17日上午8:00。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录隆道云平台报价或山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）报价；截止时间2022年11月14日上午8:00；

2、线下，报专用邮箱：dyzy009@163.com，截止时间2022年11月14日上午8:00；

3、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

1、施工工期：10日历天；

2、本合同接受甲方安排的第三方审计，最终结算金额以审计结果为准。

八、 联系方式：

联 系 人：郑国丰 赵新 张毅

移动电话：13127274866 15621530171 13705382602

单位名称：山东岱岳制盐有限公司  
     单位地址：泰安市大汶口石膏工业园区

2022年11月14日

附表：报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **山东岱岳制盐有限公司** **分装车间散湿盐库大门改造项目**  报价单 | | | | | | |
|
|
| 报价单位： | |  | | | | |
|
| 项目名称： | | 分装车间散湿盐库大门改造项目 | | | | |
|
| 报价内容 | | | | | | |
|
| 序号 | 施工内容 | | 数量  （单位） | 单价  （单位） | 总价  (万元） | 备注 |
| 1 | 6.2\*4.4m | | 10个 |  |  | 包含拆除、更换及安装 |
| 2 | 4.2\*4.4m | | 2个 |  |  | 包含拆除、更换及安装 |
| 3 |  | |  |  |  |  |
| 4 |  | |  |  |  |  |
| 5 |  | |  |  |  |  |
| 6 |  | |  |  |  |  |

费用总计：

施工单位（盖章）：

2022年 月 日