山东岱岳制盐有限公司

废水池东侧地面硬化项目

招标文件

项目编号：SCB-2023043

山东岱岳制盐有限公司

2023年8月16日

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司废水池东侧地面硬化项目进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

1. 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司废水池东侧地面硬化项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司新厂区废水池。

3、项目内容：

3.1 新厂区废水池东侧地面硬化，共计约1620m²，为交钥匙工程：

3.2 具体施工内容如下：

3.2.1 原地面覆土及垃圾挖运并清理；

3.2.2 素土夯实，要求夯实系数0.9；

3.2.3 200mm厚C25混凝土浇筑；

3.3 浇筑成型后的地面要求与现有原混凝土地面齐平；

3.4 施工所需的所有材料及人工均由投标方负责，包含清理覆土及垃圾所用工程机械、车辆等；

3.5 实际施工量以实际验收数量为准，最终金额以第三方审计结果为准。

4、工程承包范围：施工费用包含施工所需的所有材料、设备、运输、人工、机械、车辆、安全施工、保养、保险、税费、验收、第三方审计等一切费用；

5、付款方式：

本工程无预付款，施工完成经验收合格并出具第三方审计报告后，付至审计金额的85%,同时开具全额增值税专用发票。余款15%作为质保金,期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其它要求：

6.1 建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 开工前需提供详细的施工方案及安全施工方案，详列施工防护措施、安全施工措施等，施工措施必须符合安全要求；

6.4 质保期：自验收合格之日起2年。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件；

4、2个以上最近2年业绩合同；

以上文件, 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

1. 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2023年8月20日24:00。

2、开标时间：2023年8月21日下午14:00。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2023年8月20日24:00。

2、线下，报专用邮箱：dyzy009@163.com或现场递送纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间2023年8月20日24:00。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：现场公开报价后进行二次报价，经综合评审后确定中标单位。

5、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

施工工期：材料、设备到场且满足施工条件后10日历天施工完毕；

八、 联系方式：

联 系 人： 郑经理 张经理

13127274866 13705382602

单位名称：山东岱岳制盐有限公司
     单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园区

2023年8月17日

附表：报价单

|  |
| --- |
| **山东岱岳制盐有限公司****废水池东侧地面硬化项目****报价单** |
|
|
| 报价单位： |  |
|
| 项目名称： | 废水池东侧地面硬化项目 |
|
|  报价内容 |
|
| 序号 | 报价内容 | 数量（m²） | 单价（元/m²） | 总价(元） | 备注 |
| 1 | 地面硬化 | 1620 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

备注：报价包含施工所需的所有材料及人工、工程机械等辅助设备，为交钥匙工程。

 费用总计：

 施工单位（盖章）：

 2023年 月 日