**山东岱岳制盐有限公司**

**供热中心煤场南侧挡煤护板修复施工项目施工公告**

根据工艺需求，现就山东岱岳制盐有限公司供热中心煤场南侧挡煤护板修复施工项目公开进行招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

1. 招标项目及标准要求：

1、工程名称：山东岱岳制盐有限公司煤场南侧挡煤护板修复施工项目。

2、工程地点：山东岱岳制盐有限公司供热中心。

3、工程施工内容：

3.1、供热中心煤场南侧围墙上部挡煤护板修复，包含铁板焊接，为交钥匙工程；

3.2、挡煤护板共计总长约60m，高1.5m，内侧采用2道φ76\*4mm钢管与大梁焊接，然后使用4mm厚铁板与钢管焊接组成挡煤护板，具体详情见附图；

3.3、利用现有尺寸及支撑外附4mm厚钢板，并焊接牢固；

3.4、工程量预计：焊接4mm厚钢板约90m²；

3.5、投标方需提前踏勘现场；

3.6、施工所需钢板等主材由招标方提供，投标方负责除主材以外的所有辅材及焊接安装。

1. 费用包含除主材以外的所有辅材、车辆租赁、材料运输、人工、焊接及安装、安全生产、税费、验收、检测及第三方审计等一切费用，为交钥匙工程。
2. 付款方式：

本工程无预付款，施工完成经验收合格后付至合同价款的90%（乙方同时开具全额增值税专用发票），余款10%为质保金，质保期1年，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清。

二、**施工技术要求：**

1、连接方式：焊接；

2、开工前需充分考虑现场运煤车辆卸车、上煤等正常生产程序，交叉作业需安排专人监护，严禁影响正常生产流程；

3、其他详见工程施工内容。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、具有相关施工经验。

3、在人员、设备、资金等方面具有与本项目相适应的施工能力。

四、投标所需文件：投标需要提供报价单、公司营业执照复印件、资质文件、安全生产许可证、特殊工种（特种作业及特种设备作业）作业人员上岗证复印件、2个以上最近2年业绩合同，以上文件, 加盖公章；中标单位开工前需提供施工方案及安全施工方案。

五、 投标时间：2022年8月13日下午15:00至8月15日上午8:00。

**六、投标及开标方式：**

1、线上，登录隆道云平台报价或山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）报价；截止时间2022年8月15日上午8:00。

2、线下，报专用邮箱：dyzy009@163.com，截止时间2022年8月15日上午8:00。

3、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

1、施工工期：3日历天；

2、本合同接受甲方安排的第三方验收，最终结算金额以审计结果为准。

八、 联系方式：

联 系 人：安凯征 赵新 张毅

移动电话：13583857706 15621530171 13705382602

单位名称：山东岱岳制盐有限公司
     单位地址：泰安市大汶口石膏工业园区

2022年8月13日

附表：报价单

|  |
| --- |
| 山东岱岳制盐有限公司供热中心煤场南侧挡煤护板修复施工项目报价单 |
|
|
| 报价单位： |  |
|
| 项目名称： | 供热中心煤场南侧挡煤护板修复施工项目 |
|
|  报价内容 |
|
| 序号 | 施工内容 | 数量（单位） | 报价单价（元/m²) | 报价合计（元） | 备注 |
| 1 | 焊接及安装挡煤护板 | 90m² |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 费用总计：

 施工单位（盖章）：

附图：挡煤护板现状图