**山东岱岳制盐有限公司**

**供热中心3#锅炉引风机液压插板阀维修项目招标文件**

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司供热中心3#锅炉引风机液压插板阀维修项目进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

1. 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司供热中心3#锅炉引风机液压插板阀维修项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司供热中心3#锅炉引风机。

3、项目施工内容：

3.1 供热中心3#锅炉引风机液压插板阀维修，为交钥匙工程；

3.2 拆除原液压插板阀、框架及电控系统等配套设备设施，并转移至指定位置；

3.3 制造并更换新液压插板阀及配套设备设施，包含框架板、液压油缸、液压泵站、电控系统等附属配件的采购及安装就位，直至液压插板阀可正常使用，材质要求使用316L不锈钢复合板；

3.4 维修内容包含但不限于以上内容，如有应属于3#锅炉引风机液压插板阀的附属配件，由投标方负责采购及安装，直至3#锅炉引风机液压插板阀达到应具备的正常使用功能。

3.5 维修所需的所有材料由投标方负责。

4、费用包含维修所需的所有材料的采购、制造、包装、运输、装卸、人工、焊接、组装、安装、调试、检测、保险、税费、保修、安全生产、第三方检测及验收等一切费用。

5、付款方式：

本工程无预付款，维修完成、经验收合格并出具第三方验收报告后，付至结算金额的90%,同时开具全额增值税专用发票，余款10%作为质保金,期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清。

6、其它要求：

6.1 建议投标方提前踏勘现场后再进行报价。

6.2 维修过程中，要服从招标方管理，按招标方现场提出的质量要求进行整改。

6.3 投标方需提供焊接作业等作业人员的资质证书，符合安全标准。

6.4 开工前需提供详细的施工方案及安全施工方案，详列施工防护措施、安全施工措施等，施工措施必须符合安全、环保要求。

6.5 质保期：自验收合格之日起1年。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”记录名单。

四、投标所需文件：

投标需要提供报价单、公司营业执照复印件、特殊工种（特种作业及特种设备作业）人员上岗证复印件、施工方案、资质文件、2个以上最近2年业绩合同，以上文件, 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

1. 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2023年8月9日上午10:00。

2、开标时间：2023年8月9日下午14:00。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录隆道云平台报价或山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2023年8月9日上午10:00。

2、线下，报专用邮箱：dyzy009@163.com，截止时间2023年8月9日上午10:00。

3、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

1、施工工期：材料到场且满足施工条件后10日历天施工完毕；

八、 联系方式：

联 系 人： 郑经理 高经理 张经理

13127274866 135638233736 13705382602

单位名称：山东岱岳制盐有限公司
     单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园区

2023年8月6日

附表：报价单

|  |
| --- |
| **山东岱岳制盐有限公司****供热中心3#锅炉引风机液压插板阀维修项目****报价单** |
|
|
| 报价单位： |  |
|
| 项目名称： | 供热中心3#锅炉引风机液压插板阀维修项目 |
|
|  报价内容 |
|
| 序号 | 报价内容 | 数量（单位） | 单价（单位） | 总价(元） | 备注 |
| 1 | 液压插板阀维修 | 1台套 |  |  | 含插板阀主体、框架板、液压油缸、液压泵站、电控系统等所有材料 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

 费用总计：

 施工单位（盖章）：

 2023年 月 日