**山东岱岳制盐有限公司**

**制盐车间214预热器管道及附属配件拆除更换项目**

**询比价文件**

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司制盐车间214预热器管道及附属配件拆除更换项目进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

1. 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司制盐车间214预热器管道及附属配件拆除更换项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司制盐车间。

3、项目施工内容：

3.1 制盐车间214预热器管道及附属配件拆除并更换为钛合金材质，为交钥匙工程；

3.2 原制盐车间214预热器管道及附属配件均为不锈钢材质，需拆除并转移至指定位置；

3.3 管道及附属配件拆除后更换为钛合金材质并焊接到位，牌号：TA10，并与现有管道完成对接，对接方式为法兰连接，需更换的管道及配件要求如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 钛合金管道 | Φ273\*6mm、PN16 | 35m | TA10 |
| 2 | 钛合金弯头 | Φ273\*6mm，90°，PN16 | 12个 | TA10 |
| 3 | 钛合金法兰 | Φ273mm，PN16 | 12盘 | TA10 |

3.4 施工所需的钛合金管道、弯头及法兰等所有材料、吊车、脚手架等辅助施工设备均由投标方负责，具体材料用量及施工量以实际验收数量为准。

3.5 施工内容包含但不限于以上内容，管道及配件更换完成后与现有管道完成对接，直至214预热器达到应具备的正常使用功能。

4、费用包含施工所需钛合金管道、弯头及法兰的采购、加工、制造、包装、运输、装卸、人工、焊接、组装、安装、调试、检测、保险、税费、保修、安全生产、检测、验收等一切费用。

5、付款方式：

本工程无预付款，施工完成并经验收合格后，付至合同金额的90%,同时开具全额增值税专用发票，余款10%作为质保金,期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清。

6、其它要求：

6.1 建议投标方提前踏勘现场后再进行报价。

6.2 施工过程中，要服从招标方管理，按招标方现场提出的质量要求进行整改。

6.3 投标方需提供焊接作业等作业人员的资质证书，符合安全标准。

6.4 开工前需提供详细的施工方案及安全施工方案，详列施工防护措施、安全施工措施等，施工措施必须符合安全、环保要求。

6.5 投标方需提供相关钛合金管道、弯头及法兰合格证和检验报告等证明材料。

6.6 质保期：自验收合格之日起1年。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

3、施工及验收参照 GB/T 26057-2010 《钛及钛合金焊接管标准》相关内容执行。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”记录名单。

四、投标所需文件：

投标需要提供报价单、公司营业执照复印件、特殊工种（焊接作业）人员上岗证复印件、施工方案、资质文件、2个以上最近2年业绩合同，以上文件, 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

1. 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2023年8月17日上午8:00。

2、开标时间：2023年8月17日上午8:30。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2023年8月17日上午8:00。

2、线下，报专用邮箱：dyzy009@163.com，截止时间2023年2023年8月17日上午8:00。

3、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

1、施工工期：材料到场满足施工条件后5日历天；

八、 联系方式：

联 系 人： 郑经理 张经理 李经理

13127274866 13705382602 18905486522

单位名称：山东岱岳制盐有限公司
     单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园区

2023年8月15日

附表：报价单

|  |
| --- |
| **山东岱岳制盐有限公司****制盐车间214预热器管道及附属配件拆除更换项目****报价单** |
|
|
| 报价单位： |  |
|
| 项目名称： | 制盐车间214预热器管道及附属配件拆除更换项目 |
|
|  报价内容 |
|
| 序号 | 报价内容 | 规格型号 | 数量（单位） | 单价（单位） | 总价(元） | 备注 |
| 材料费用 | 施工费用 |
| 1 | 钛合金管道 | 273\*6mm、PN16 | 35m |  |  |  | 牌号：TA10Φ |
| 2 | 钛合金弯头 | φ273\*6mm，90°，PN16 | 12个 |  |  |  | 牌号：TA10Φ |
| 3 | 钛合金法兰 | Φ273mm，PN16 | 12盘 |  |  |  | 牌号：TA10Φ |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

 费用总计：

 施工单位（盖章）：

 2023年 月 日

附表二：商务偏离表

### **商**务偏离表

项目名称： 制盐车间214预热器管道及附属配件拆除更换项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表三： 技术偏离表

技术偏离表

项目名称： 制盐车间214预热器管道及附属配件拆除更换项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日